**龙氏正骨康复牵引椅参数要求**

**龙氏正骨康复牵引椅技术要求**

1、产品组成：本牵引椅由底座椅架、牵引架、粗调装置、微调装置、重锤等部分组成。

2、产品主要配置：颈部牵引带

3、产品主要技术参数：a、工作牵引力：40-300N(牛顿)范围内任意调节20N(分13档调节)

b、起始牵引力：40N(牛顿) C、牵引行程：0-420mm

4、产品特点：▲a、该产品是一种可对重症疑难颈椎病患者实施“牵引下正骨法”(动态)的专门设备。

b、亦可满足传统的颈椎牵引疗法(静态)的要求。▲C、其独特的结构设计使医生在运用“牵引下正骨手法对患者进行治疗时更加轻巧安全，并达到良好的治疗效果。