**电动气压止血带参数要求**

一、 技术参数：

1.电源电压：220V-50HZ

2、精度:±3Kpa

3、时间设定范围:0-120分钟

4、压力范围：0-0.1MPa

5、初始充气时间:≤50秒

二、性能特点

▲结构小巧，操作简单；立式支架，可随意移动

▲安装连接简单，ABS外壳 声音报警

▲手术中可随时增减设定值，国际流行插拔式接口，核心部件采用进口电子原气件

三、安全保险功能

工作时间到自动阶梯式放气，防止患者心、脑突然缺血

工作压力超过设定值,显示屏闪烁报警，气压自动补偿。

四、电源

在突然断电时能保持阶段压力

五、报警功能

声音报警：手术时间剩余10分、5分、1分钟时报警，提醒操作

六、充放气功能

快速充气，防止动脉闭塞前，血液充盈动脉

放气:以3Kpa为梯度的脉动式释放机制

七、计时器

手术工作压力：手术剩余时间，手术累计时间

八、记忆功能

可以将上次的手术参数自动记忆，以供下次参考，在原来基础上设定，可节省设定时间。

▲配套袖带： 进口TPU内囊，全棉表层

大号：120\*90

中号：80\*68

小 号：50\*43

特大号：120\*12 (选配)

电动气压止血带配置清单

1.主机：1台

2.袖带：1套 （大中小各一条）

3.托架：1件

4.电源线：1根

5.保险丝：2只

6.说明书：一份

7.合格证：一张