# 电子艾灸治疗仪

# 技术参数

1、输入电压和频率：AC220V 50Hz

2、额定输入功率：120W

3、热疗温度范围：50℃~170℃

4、治疗时间：5～90分钟

# 配置清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 保修卡 | 1张 |
| 3 | 说明书 | 1本 |
| 4 | 合格证 | 1张 |
| 5 | 保险丝（AC220V-4A） | 2个 |
| 6 | 能量罩 | 1个 |