**溶栓床 技术参数**

1. **技术参数**

床体尺寸：2230MM×1070MM±10MM

背部折起角度：0-70°±5°

腿部折起角度：0-35°±5°

床体可承重：静态240KG

床体升降调整范围：400--780MM±20MM

防坠床保护，护栏距床面高度380MM

床体可前后倾斜角度：0-15°±2°

具有称重功能

静音脚轮

剪式伸缩结构，电机驱动，无噪音，易清洁，升降平稳,四电机.

**二，产品功能配置**

1.电动体位功能：整体升降、背部升降、腿部升降、特氏位、反特示位、

2.多种一键式体位式如：一键心脏椅位、一键特氏位等

3.具备背部角度显示（含人性化30°），整床角度显示

4.电动CPR和手动CPR，做紧急心肺复苏抢救

5.中控侧刹系统

6**.**护栏：HDPE材质四片式护栏具有抗菌，抗紫外线， 护栏距离床面高度≥380mm，具备角度显示器。
7.三种操作模式：手控器，护栏内外侧控制器，床尾控制器多种模式操作，保障在床的任 何位置都可以体位操控，避免交叉感染

8.床头床尾：PE材质，抗菌防紫外线，吹塑工艺欧式床头尾，可快速拆卸

9.标配蓄电池，保证断电情况下，可以使用体位功能

10.污物袋挂钩，固定袋挂钩

11.床尾插拔式设计，与床尾完美组合，吹塑工艺，PE材质，插拔无晃动，270°翻转