**宫腔镜及配套手术器械参数要求**

**技术参数：**

1.内窥镜视场角:≥55°

2. 视向角:30°

3.内窥镜镜管直径:∅4mm

4.内窥镜工作长度:302mm

5. 内鞘直径：15Fr

6. 外鞘最大直径:18.9Fr

7.外鞘工作长度: 220mm

8.活检钳规格:5Frx410mm

9.异物钳规格: 5Frx410mm

该宫腔检查镜最大外径 18.9Fr，配有∅4mm 内窥镜，可插入 5Fr器械，

可取活检、异物，使用时可以产生循环水流。