惠州市惠阳区中医院电梯维护保养需求书

**一、电梯参数**

1号电梯； 设备类型：曳引驱动乘客电梯，启用时间：2018年1月

品牌：怡达快速，型号：EBW30，产品编号:G090178.2

载重：1600kg， 层/站/门：4/4/4 ， 速度：1.75m/s

2号电梯； 设备类型：曳引驱动乘客电梯，启用时间：2018年1月

品牌：怡达快速，型号：EBW30，产品编号:G090178.1

载重：1600kg， 层/站/门：5/5/5， 速度：1.75m/s

3号电梯；设备类型：曳引驱动载货电梯，启用时间：2014年5月

品牌：怡达快速，型号：EHJ20，产品编号：C07147.1

载重：2000kg， 层/站/门：10/10/10，速度：1.0m/s

5号电梯；设备类型：曳引驱动乘客电梯，启用时间：2014年5月

品牌：怡达快速，型号：EBJ30，产品编号：C07147.3

载重：1600kg，层/站/门：9/9/9，电梯速度：1.75m/s

6号电梯；设备类型：曳引驱动乘客电梯，启用时间：2014年5月

品牌：怡达快速，型号：EBJ30，产品编号：C07147.2

载重：1600kg，层/站/门：9/9/9，速度：1.75m/s

**二、技术要求**

1. 以上5台电梯应当按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目。

2、接到故障通知后，应当在30分钟内抵达现场。

3、现场作业人员应持《特种设备作业人员证》。

4、常规定保养工作应确保设备整机及零部件正常使用。

5、不得以任何形式分包、转包。

 惠州市惠阳区中医院

 2024年5月30日